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美国[威武士]专业扩声系统
[image: image3.emf]TrueLineX1紧凑型线阵列系统
产品说明：
X1是两分频，高声压级线性阵列扬声器系统，设计的理念是极为紧凑和高性能，用于再现语言或音乐类的系统。X1配置有1寸压缩高音，并且将压缩高音分别安装到 FlatWave Former 矫正腔，目的是提供清晰但不尖锐的高频响应，以保证X1所覆盖区域内的频率响应是可提前预知的，并且是可控的。2只8寸低频单元安装到2个A.I.M. 技术的模块内，以将盆体的失真效应在整个频率范围内降到最低，又专门设计了多层密度板箱体，可以适应流动租赁使用，以最大限度保护箱体和提供最方便的吊点，面网采用高强度的钢制成，保证音频具有高传输比例的同时完美的保护单元不受损坏，特别定制的吊挂件，保证在吊挂时，只需要进行简单的操作，就可以以最快速度完成吊挂，调整到所需要的角度和高度，以将音频能量投射到所期望的区域，X1的箱体外壳有黑色和白色可选，X1 是非常优秀的线性阵列系统，可以为众多不同需求的案例提供高品质的声音。对于任何的音频系统，精湛工艺和完美音质的X1都是有力的真实还音工具。
	系统：
频率响应 (-3dB)  

频率范围 (-10dB) 

推荐高通  

覆盖角度 @-6dB  

推荐分频点  

承受功率 (长时间)   

承受功率 (峰值)
阻抗 (BiAmp)
阻抗 (Powered)
声压灵敏度 @1W1M
最大 P SPL@1M
单元
物理数据：
附件 

连接器/BiAmp
功放连接器
吊挂件
尺寸
重量
产品版本
數字功率放大器
	65Hz-18kHz
50Hz-20kHz
60Hz -最小24dB/oct (4-阶) 斜率
水平：160度/垂直：10度
1.6kHz (外分频，外置 DSP)
LF：500W   HF：75W
LF：2000W  HF：225W
LF：8ohm   HF：8ohm
LF：4ohm   HF：8ohm
LF:101dB   HF:108dB
126dB SPL (129dB SPL 峰值)
LF 8”(203.2mm)x2 (2”音圈)
HF 1”Exit (25.4mm)x1 (1.75”音圈)
波罗的海桦木及铝架 
2 NL4 Speakon
Neutrik PowerCon (AC)  XLR M/F (In/Out)
TrueAim 流动装配；阵列框架配件 (另购)
206.35mmH x 622.3mmW x 457.2mmD
约 26.76kg (净重) / 29.48kg (运输重量)
X1T-BA, X1T-P, X1i-BA, X1i-P

350W(x1) LF, 350W(x1) HF
數字处理器 (4) 

XLR 隔离变压器 I/O
AC Power Con I/O
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