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ALTAiR媒体矩阵-MAP系列-以太网控制

先下载软件setup_map128。安装后USB驱动会自动装好。软件支持windows xp/7/8 32bit和64bit。
在进行网络控制时.先要进行连接,和获取IP地址.
要先通过USB设置IP地址以及端口号.才可以通过网络找到设备.
首先使用USB线将电脑与MAP主机进行连接. 接口在设备前面板上.如图1所示
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图1
再使用网线连接主机与路由器.如图2所示接口.
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图2
之后即可开启主机,打开软件.软件会自动搜索设备.
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图3
会出现图3所示USB控制提示.点击进入软件即可进行设置.
在软件中可依次点击Edit-Ip Config进行IP地址以及端口号的设置.如图4
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图4
IP地址为当前网络中的IP,不可与其它设备冲突.端口号默认为1200.不可改变.
DHCP选项不可以勾选,一定要手动设置.否则在网络中是无法找到设备的.
最后点击ok即可.
之后可关闭主机,断开USB连接.开机打开软件通过网络搜索设备即可得到如图5所示结果.当你看到这个结果时,恭喜你你可以通过网络来控制你的MAP媒体矩阵了.
[image: image5.png]oA e A
et Conto 2158355 0




图5
MAP系列矩阵采用UDP以太网协议控制
MAP-128与MAP-1216有各自对应的代码.请根据需要自选.
下面通过使用SocketTool调试软件具体介绍通过UDP协议控制MAP矩阵.
打开[image: image6.png]SocketTool



软件,如图6所示
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图6
先选择红框中UDP 客户端.软后点击创建按钮.探出创建UDP客户端对话框.图7
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图7
此时依次填写对方IP.这IP地址就是MAP设备的IP地址.端口号为1200.填好后点击确定即可.
这时调试工具窗口发生改变.即可对设备进行控制了.如图8所示.
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图8
下面通过实际举例具体说明
例一:
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从图中可了解到第2,6,10 路分别有音源输入.我们将第二路关闭.
通过查询代码控制格式如下:
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其中0-11代表对应通道1-12.VALUE对应0是关闭,1是打开.
我们要”关闭第二通道”发送的代码应该是:
“SET_INPUT_ON(1,0)”

例二
将第六路音量调整到-30
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代码为:
“SET_INPUT_FADER(5,90)”

[image: image13.png]B TCP/UDP Socket BRTA V23 - [

B2

TOP Server
TCP Cent

UDP Server

UDP Ciet

@ 192166.16,6301200)
UDP Group

74 731P:192.168.16.63

R R TE D

74775 01200

F #0100

11:43:19°5 EE4pdB: SET_INPUT_ON(LD)
0K

+ SET_INPUT_FADER(S 0111
11434315 0K

AREEE O AR




 [image: image14.png]5 W 6 W

3 M 4

12N

o] ]

oo





通过发送代码.设备参数已成功进行调整.
例三
如输出均衡设置
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代码为
“SET_OUTPUT_EQ(0,3,1,0,1000,60,0,50)”

对应结果如图
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三
输出部分的其他设置调整可根据代码进行设置.具体就不多说了.用户可根据提供的代码.自行测试.
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