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Wave 系列—— 8A / Ai 扬声器系统
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特性：
紧凑（精巧）设计及可阵列安装
集成配置系统
适用于流动演出
声学波导技术
箱体使用多层耐久工艺催化完成
应用：
FOH 阵列系统
教堂，礼拜堂
企业/工业的剧院
音乐厅
看台下方区域覆盖
近场辅助监听
产品说明：
WX8A 是二分频、高效能、无源扬声器。它的设计旨在其精巧的箱体和高性能的系统能够为语言和音乐节目素材完美的展现声音还原效果。WX8A 有个 1 英寸的通道压缩驱动器来耦合 75°x 75°木制波导喇叭的高频还原，调谐式外壳内的双 8 英寸高功率圆锥体传感器提供给低频。高音质无源网路的操作非常高效，还可调整均衡点使得频响平滑。此外壳使用坚固的多层胶合板，与聚氨酯催化完成，此设计是为了能够适配最高要求的流动演出。带孔的粉沫涂层铁架配合高比例变速器提供了卓越的防护性能。WX8A现有2个版本。流动演出版的 WX8A 配有嵌入式的大手柄，并且可以支架安装。固定安装版的 WX8A 配有标准的 12 点位元 Flyware 安装系统。WX8A 有白色、黑灰色，也可自定义外观颜色。
声学及电学技术数据：                                                                                        
额定阻抗：                   声压敏感度：              最大连续声压级：
低频：4 ohms                  2.83V：94dB（1w/1m）      双功放：113 dB @1M
高频：8ohms                  频带（-10dB）：             无源滤波：111dB @1M
组件：                        48Hz – 19kHz               覆盖角度：
低频：8”（203.2mm）x 2      频率响应（-3dB）:            水平吊装：75°（-6 dB）
高频：1”通道（25.4mm）x 1     68Hz – 16kHz                纵向吊装：75°（-6 dB）
木制波导管（x 1）                                        额定功率：
无源滤波网路（x 1）                                       噪声（IEC 268-5）：100W
                                                         最大值：400W
物理参数：
附件：                        铁架：                       规格尺寸：
波罗的海桦木（13-层厚度）     带孔的粉沫涂层铁架            高度：25.0”（635.0mm）
0.75”（18mm）厚              连接头：                      宽度：13.5”（342.9mm）
                              Neutrik Speakon 母头（x2）     深度：12.0”（304.8mm）
硬体设备：                    安装版本（Ai）:               重量：
固定安装：（x1）               螺纹状 0.375”吊挂点（x12）    净重：15.4kg  带包装：17.7kg
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