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美国[威武士]专业扩声系统
TrueLineV10流动线阵列系统
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产品说明：
V10 属于三分频，高效率的线性阵列扬声器。设计的理念是极为紧凑和高性能的，用于还原语言或音乐类的专业音箱系统，V10 包含超大3寸压缩高音驱动器，并且将压缩高音安装到 FlatWave Former 矫正腔，目的是提供清晰但不尖锐的高频响应，以保证 V10 所覆盖区域内的频率响应是可提前预知的，并且是可控的。双8寸低频单元安装到A.I.M 技术的模块内，以将盆体的失真效应在整个频率范围内降到最低。装载两只10寸低频单元的箱体带有倒相孔，使得地音频超级强劲。又专门设计了多层密度板箱体，可以适应流动租赁使用，以最大限度保护箱体和提供最方便的吊点，面网采用高强度的钢制成，保证音频具有高传输比例的同时完美的保护单元不受损坏。特别定制的吊挂件，保证在吊挂时，只需要进行简单的操作，就可以以最快速度完成吊挂，调整到所需要的角度和高度，以将音频能量投射到所期望的区域，V10T 流动箱体外壳是黑色的，V10i 安装型备有黑色或白色可选。V10 是非常优秀的线性阵列系统，可以为众多不同需求的案例提供高品质的声音。对于任何的音频系统，精湛工艺和完美音质的 V10 都是有力的真实还音工具。
	系统：
频率响应 (-3dB)  

频率范围 (-10dB) 
推荐高通  
覆盖角度 @-6dB  
推荐分频点  
承受功率 (长时间)   

承受功率 (峰值)
阻抗 (TriAmp)
阻抗 (Powered)
声压灵敏度 @1W1M

最大 P SPL@1M

单元
物理数据：
附件 
连接器/TriAmp
功放连接器
吊挂件
尺寸
重量
产品版本
数字功率放大器
	47Hz-18kHz

38Hz-20kHz

40Hz - 最小 24dB/oct (4-阶) 斜率
水平：120度/垂直：10度
190H，1.2kHz (音频，有源，外置 DSP)

LF：800W   MF：500W HF：150W
LF：3200W  MF：2000W HF：600W

LF：8ohm  MF：8ohm  HF：8ohm
LF：4ohm  MF：4ohm HF：8ohm
LF:101dB  MF:105dB HF:112dB

132dB SPL (138dB SPL 峰值)

LF 10”(254mm)x2 (2.5”音圈)
MF 8”(203.2mm)x2 (2”音圈)
HF 1.4”Exit (35.56mm)x1 (3”音圈)
波罗的海桦木及铝架 

2 NL8 Speakon
Neutrik PowerCon (AC)  XLR M/F (In/Out)
TrueAim 流动装配；阵列框架配件 (另购)
266.7mmH x 1219.2mmW x 457.2mmD
约 71.66kg (净重) / 77.11kg (运输重量)
V10T-TA, V10T-P, V10i-TA, V10i-P

1000W(x1) LF, 1000W(x1) MF，5000W(x1) HF
数字处理器 (2) 

XLR 隔离变压器 I/O
AC Power Con I/O
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