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Wave 系列—— 8M 扬声器系统
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TECHNOLOGIES



特性：
高品质完美的分频器
声学波导技术
紧凑（精巧）及多角度设计
电脑打孔铁格栅
落地式安装支架
箱体使用多层耐久工艺催化完成
应用：
企业/工业的剧院
教堂，礼拜堂
音乐厅
餐厅食店及咖啡厅
合唱团监听
 看台下方区域覆盖
产品说明：
8M 是二分频、高效能、无源扬声器。它的设计旨在其精巧的箱体和高性能的系统能够为语言和音乐节目素材完美的展现声音还原效果。8M 有个 1 英寸的通道压缩驱动器来耦合 75°x 75°木制波导喇叭的高频还原，调谐式外壳内的 8 英寸高功率圆锥体传感器提供给低频。高音质无源网路的操作非常高效，还可调整均衡点使得频响平滑。此外壳使用坚固的多层胶合板，与聚氨酯催化完成，此设计是为了能够适配最高要求的流动演出。带孔的粉沫涂层铁架配合高比例变速器提供了卓越的防护性能。8M 配有嵌入式的大手柄，并且可以支架安装。黑色箱体的8M扬声器能提供非凡的性能和卓越的价值。
声学及电学技术数据：                                                                                        
额定阻抗：                    声压敏感度：              最大连续声压级：
低频：8 ohms                  2.83V：93.5dB（1w/1m）      双功放：113 dB @1M
高频：8ohms                  频带（-10dB）：             无源滤波：111dB @1M
组件：                        48Hz – 19kHz               覆盖角度：
低频：8”（203.2mm）x 1       频率响应（-3dB）:          水平吊装：75°（-6 dB）
高频：1”通道（25.4mm）x 1     68Hz – 16kHz                纵向吊装：75°（-6 dB）
木制波导管（x 1）                                        额定功率：
无源滤波网路（x 1）                                       噪声（IEC 268-5）：200W
                                                         最大值：400W
物理参数：
附件：                        铁架：                      规格尺寸：
波罗的海桦木（13-层厚度）     带孔的粉沫涂层铁架           高度：18.25”（463.2mm）
0.75”（18mm）厚              连接头：                     宽度：12.375”（314.3mm）
                              Neutrik Speakon 母头（x2）     深度：11.5”（292.1mm）
硬体设备：                    安装版本（Ai）:
固定安装：（x1）               落地式安装支架               重量：   

净重：15.4kg   带包装：17.7kg
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