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中型参考环绕. 跟大多数 C 系列系统一样, CRS8 也设计了相同的

中高频驱动器; 完全相同的 1kHz 音质. 先进的屏幕和环绕立体声

系统带来毫无痕迹的混音效果. 这在多频道环绕立体声系统中显

得尤其重要.
·RBN401 专业带状高频驱动器, 8" 低音扬声器
·SISTM 技术预配线电缆补偿电路
·真实的 90° 覆盖角, H90° x  V40° (标称)
·为最佳投影效果而设计的 10° 倾斜挡板
·可用于多频道环绕的 8 欧姆或 4 欧姆版本

	技术参数
	 

	频率响应 +/-3dB
	74 Hz ~ 20000 Hz 

	频率响应 +/-10dB
	58 Hz

	灵敏度 (SPL 1W/M) 
	94 dB

	灵敏度 (标称)
	96 dB(200 Hz – 10 kHz)

	额定阻抗
	8 ohms

	推荐驱动
	ALC2 功放的每通道可连接 4 只 CRS8(2 ohms)

	SPL峰值
	125 dB

	覆盖角度(水平 x 垂直)
	900 x 400 (标称)

	系统
	二分频，全音域

	滤波
	被动分频

	LF 驱动单元
	1x AMB8 8”，带有导相孔

	HF 驱动单元
	1x BN401 4”专业铝带驱动器

	连接器
	2x Speakon NL4 输入 

	尺寸 (高x宽x深)
	449 x 282 x 237mm

	重量 (近似值)
	11.6 kg (25.6 磅)



荷兰(欧凯仕)专业音频系统


CRS8 技术规格








