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	技术参数
	 

	频率响应 +/-3dB
	43 Hz ~ 20000 Hz 

	频率响应 +/-10dB
	32 Hz

	灵敏度 (SPL 1W/M) 标称
	107 dB(200 Hz – 10000 Hz)(tri-amp)

	额定阻抗
	LF 4 ohms
MF 32 ohms
HF 8 ohms (tri-amp)
MF/HF 8 ohms (bi-amp)

	推荐驱动
	最低配置 Sentinel3 功放，每两个通道最多连接一只 CR3(bi-amp)

	SPL峰值
	131 dB(bi-amp),136 dB(tri-amp)(Sentinel3 200 Hz – 10000 Hz)

135 dB(bi-amp),139 dB(tri-amp)(Sentinel10 200 Hz – 10000 Hz)

	覆盖角度(水平 x 垂直)
	900 x 400 (正常或依据屏幕衍射)

	系统
	三分频，全音域

	滤波
	LF 主动分频，MF/HF 被动分频或 LF,MF,HF 主动分频

	LF 驱动单元
	2x AW15.4 15”，带有导相孔

	MF 驱动单元
	2x AM65ND 6.5”

	HF 驱动单元
	2x RBN401 4”专业铝带驱动器

	分频点
	250 Hz / 1000 Hz

	连接器
	2x Speakon NL4 输入 

	尺寸 (高x宽x深)
	1848 x 750 x 350mm

	CR3LF 重量 (近似值)
CR3MHF重量 (近似值)
	40kg (88.2 磅)
26kg (57.3 磅)
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荷兰(欧凯仕)专业音频系统


CR3 技术规格








