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Sentinel 3 & Sentinel 10 技术参数
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概述
ALC Sentinel 3:  3 + kW high-end 级别 Hi-Fi 功放
ALC Sentinel 10:  10 + kW high-end 级别 Hi-Fi 功放           
4 进 4 出矩阵式混音
在 192 kHz 采样频率下还带有 AES/EBU 输入功能
通过“大眼睛”全彩触摸屏可控制所有功能
包含所有型号 Alcons （欧凯仕）音箱系统的预置
SISTM 技术将每时每刻优化声音
模块化的设计，便于现场“实时”进行维护
可升级支持 ALCONTROLTM 和 “Audio-over-network”

为每个 Alcons (欧凯仕) 系统提供支持的“引擎”就是Amplified Loudspeaker Controller。新的ALC Sentinel 系列重新定义了扩声标准，在“超高声压级下，仍然能发出HiFi 的声音”，也将 Alcons 著名的pro-ribbon 技术所展现出的完美声音带进了数字功放领域，同时在最高标准下还提升了系统的性能。
ALC Sentinel 3 & ALC Sentinel 10 专利技术的设计和发展，离不开 Alcons Audio 和强劲的 4 通道全 D 类紧凑型功放的完美结合，当然，此功放带有必不可少的 DSP 处理功能。Sentinel 系列发展的重中之重，就是在任何条件下都能够获得“发烧级”的音频质量和足够的头顶空间，结合 Alcons 扬声器系统可将其性能的强大之处展现的淋漓尽致。
ALC Sentinel 3 & ALC Sentinel 10 的根基就在于，全 D 类功放的设计具有不低于 93% 的操作效率。具有 4 通道的Alcons 功放提供给用户两种模式的开关电源，使得输出功率分别可达 4 x 750W @ 4ohm / 4 x 2500W @ 4 ohm。D 类功放的这些专利技术在 20 Hz – 20 kHz 的频带内可提供仅有 0.005% 的总谐波失真（THD of 0.005%）(常规单元约是这个失真的 10 倍)，且此功放的通道驱动功率分别仅为 @500W / @1.000W。
供电电源部分由 Power Detection Circuit 控制，随时监测输入的AC 交流电，并保护其免受高电压超载的影响。它还有自动匹配 AC 交流操作电压的功能，分为 115V / 230V（“国际供电电源”）。
功放模块和供电电源有许多微控制器，通过内部的 I2C 通讯网络，所有的参数设置均可被监控和指导，将操作的效率提升到最大，且全程的工作状态和程序应用均可被记录在案。
通过 Signal Integrity SensingTM 专利技术，对音箱线和插座的电阻同样确保起到动态补偿的效果，这就意味着再敏感的线材，也能拥有最高的精度和盆体震动的控制力，使紧凑型低频和超低频响应更加强劲（动态阻尼系数大于 10.000）。SISTM专利技术还能将失真降到最小（最卓越的音箱驱动）。
Sentinel 的输入部分提供了“4 进/ 4 出”，意味着你可独立控制四个通道。并且具有 AES/EBU 输入，其 D/A 转换最高可支持 192 kHz 采样频率，而其他采样频率的信号通过 96 kHz 进行处理。Alcons 将音频尽可能做到最好，应用了完全自定义采样频率的转换输出。
Pro-ribbon 技术的动态性能，信号通路的动态范围是 122 dB (数字输入，模拟输入：116dB AD)。
400 Mhz Analog Devices SHARCTM 处理器进行扬声器和信号处理：这是最强劲的专业音频 DSP 处理芯片，且从普通运算到最复杂的（IIR，FIR）运算，都保持极小延迟。DSP 处理包括 6-段参量均衡、延时、对于所有型号 Alcons （欧凯仕）音箱系统的工厂预置、工作状态日志记录、系统自检等等。
一款基于 Linux 的微型电脑“监控”着整个进程。“大眼睛”全彩 TFT 触摸屏提供最直观的触控感受，来完成所有部分的功能控制，这样就减少了像模拟功放上面那样的“辎重”。“大眼睛”触摸屏为 480 x 272 像素（对角线长为 4.3”），支持播放视频。全彩 LED 内显旋钮结合“大眼睛”触摸屏，符合人体工程学控制理念。
ALC Sentinel 支持基于以太网的 ALCONTROLTM 专利遥控连接，可以控制单台或多台 Sentinel。通过两个 RJ45 接口（冗余）和选配的网路模块，Sentinel 适用于任何的网路音频 (audio-over-network) 标准；其中包括 AVB（Audio Video Bridging）。
另一个重要的设计理念就是技术支持和升级功能：取代了过于集成的单块电路板结构，Alcons 依靠 Sentinel 平台彻底变革为模块化电路板的设计。这意味着 Alcons 功放是可维护的、可升级的未来产品，维护和升级都变得非常简便，通过“一拔一插”即可完成维护或升级。另外一个独有的优势就是当 Alcons 研发出更快更好的处理器时，也可通过“一拔一插”升级 ALC Sentinel（按需升级）。
	技术参数
	Sentinel 3
	Sentinel 10

	通道数量
	4 进 4 出

	输入灵敏度
	1.9 Vrms (+7.8 dBu) 4 ohm全 RMS 功率

	最大输入电平
	+24 dBu

	增益
	32 dB (40 x)

	通道隔离度
	> -73 dBr @ 1 kHz, 250W / 8 ohm

	SMPTE IMD
	< 0.002% @ 2 kHz - 20 kHz, 250W / 8 ohm

	阻尼系数
	10.000 @ 1 kHz, 8 ohm

	输出功率(RMS / 峰值) @ 1 kHz < 0.5% THD
	4 x 750W @ 4 ohm 峰值
	4 x 2500W @ 4 ohm 峰值

	AES/EBU 支持格式
	44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

	用户界面
	4”TFT LCD (480 x 272像素)触控屏
支持点按的旋钮，且是RGB-LED内显旋钮

	插座

	     后面板
	4 x XLR (模拟输入) + 2 x AES/EBU (数字输入)
4 x NL4 (扬声器输出) + 2 x AES/EBU (数字级联)
1 x 32A powerCON® (电源)
1 x RJ45 etherCON®(远程控制)
2 x RJ45 etherCON®(网路音频)

	前面板
	1 x USB (多功能)

	散热
	2 x定速风扇, 后进风前排风方式

	主电源
	自动选择/通用AC输入, 最高400V保护

	重量(近似值)
	8.8kg(19.4Ib)
	11.5kg(25.4Ib)

	箱体
	19英寸机架式安装, 2U,
408mm/16.1英寸机身深度
(不包括插座)
	19英寸机架式安装, 2U,

447mm/17.6英寸机身深度
(不包括插座)

	规格(高 x 宽 x 深)
	88 x 484 x 440 mm/3.5 x 19.0 x 17.3英寸(包括机架式手柄, 不包括插座)
	88 x 484 x 479.5 mm/3.5 x 19.1 x 18.9英寸(包括机架式手柄, 不包括插座)
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