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	技术参数
	 

	频率响应 +/-3dB
	35 Hz ~ 150 Hz 

	频率响应 +/-10dB
	29 Hz

	灵敏度 (SPL 1W/M) 
	98 dB

	额定阻抗
	4 ohms / 前面，4 ohms / 后面

	推荐驱动
	Sentinel3 功放的每 2 个通道连接 1 只 BC332
4 ohms / 前面，4 ohms / 后面

	SPL峰值
	134 dB(Sentinel10，心形模式) / 139 dB(对比)

	覆盖角度(水平 x 垂直)
	Omni 不连接后面板 / (超)心形指向

	系统
	超低频，低频反射，前 + 后

	LF 驱动单元
	1x AW18.4/4 18”，X-VentedTM(前)
1x AW15.4/4 15”，Flank-VentedTM(后)

	连接器
	1x Speakon NL8 

	尺寸 (高x宽x深)
	727 x 596 x 976mm

	重量 (近似值)
	86.2 kg (190.0 磅) BC332
76.5 kg (169.0 磅) BC332i

* ”i”为安装型版本






荷兰(欧凯仕)专业音频系统


BC332 / BC332i 技术规格








