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ADC 在专业音频系统  AK KTV系列音箱
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AK130
频率响应：60Hz – 20kHz
最大声压级：118dB

灵敏度：95dB

标称阻抗：8Ω

额定功率：200W

最大功率：300W

低频单元：10＂
高频单元：1.4＂

连接器：NL4P
外壳：高密板

颜色：咖啡色，防刮花面漆

尺寸：344宽*365深*480高 mm

重量：15.8kg
AK230
频率响应：55Hz – 20kHz

最大声压级：123dB

灵敏度：98dB

标称阻抗：8Ω

额定功率：300W

最大功率：480W

低频单元：12＂

高频单元：1.4＂

连接器：NL4P

外壳：高密板

颜色：咖啡色，防刮花面漆

尺寸：380宽*415深*524高 mm

重量：20.8kg
中国大陆及港、澳总代理：
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